**QUARTZ UP IV ЗАЩИТНАЯ КАСКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА**



 

**Цвет:** зеленый, оранжевый,белый, синий, желтый, красный

**Размер:** от 53 см до 63 см

***СПЕЦИФИКАЦИЯ***

Защитная каска с регулируемой вентиляцией из полипропилена (PP) высокой плотности, устойчивая к УФ-лучам. Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья. Карманы для крепления очков, наушников, щитков. Регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи инновационной системы затяжения ROTOR®. 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая. Стойкость к брызгам расплавленного металла.

Температурный диапазон применения касок от - 50°C до + 50°C.

Вес каски – 322 гр.

***ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***

Каска с регулируемой вентиляцией



Запатентованная система ROTOR® для простоты регулировки охвата головы



Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления



Возможность крепления к каске других средств защиты