**VENICUT57GR ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с нитриловым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, разрывам, проколам. Высокая устойчивость к порезам.

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно ECONOCUT®. Размер стежка 13.

**Покрытие:** нитрил. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **4 Х 4 4 D**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **D** (очень высокая)

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **4** (максимальная)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Недорогой тип волокна материала основы - доступная цена

В упаковке – 3 пары

