**COBRA 3 S3 SRC БОТИНКИ ИЗ** **ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ С ЗАЩИТНЫМ КЛАПАНОМ**



**Цвет:** черный

**Размер:** 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/ 46/47

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ботинки из пигментированного кожевенного спилка с защитным клапаном, закрываемым с помощью контактной ленты. Влагонепроницаемые. Металлический защитный подносок. Литьевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная, устойчивая к проколам (вшитая стальная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Швы выполнены из жаростойких пара-арамидных нитей. Изоляция подошвы от жары. Ботинки соответствуют требованиям к обуви для сварочных работ.

**Верх:** пигментированный кожевенный спилок

**Подкладка:** полиамид

**Подошва:** двухслойный полиуретан

**Стелька:** полиамид на EVA

Вес – 660 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обувь для сварочных работ: удобный клапан для быстрого снятия обуви, изоляция подошвы от жары, швы из жаростойких нитей