**VE715 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** черно-серый

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с нитриловым покрытием 3/4 поверхности. Высокая устойчивость к истиранию. Устойчивость к воздействию масел.

**Основа:** 100% полиамид. Размер стежка 13.

**Покрытие:** 100%нитрил. Покрытие частичное: на ладонной части, пальцах и половине тыльной

части ладони

Технические характеристики EN388: **4 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Защитное покрытие 3/4 поверхности обеспечивает защиту пальцев от контакта с агрессивной средой, при этом обеспечивает хороший воздухообмен