**TIG15K ПЕРЧАТКИ-КРАГИ СВАРЩИКА (TIG-сварка)**



**Цвет:** серый

**Размер:** 08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки-краги сварщика кожаные для аргонодуговой (TIG) сварки. Общая длина перчатки – 35 см, манжеты – 15 см. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar®. Американский покрой. Хорошая устойчивость к истиранию. Высокая устойчивость к воспламенению, небольшим количествам брызг расплавленного металла.

**Материал:** комбинированная кожа: кисть – натуральная зернистая козья кожа, манжета - кожевенный воловий спилок; толщина – от 0,8 до 1,0 мм

Технические характеристики EN388: **2 1 1 1 Х**

Устойчивость к истиранию – **2**

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **1**

Устойчивость к проколам – **1**

Технические характеристики EN407: **4 1 3 Х 4 Х**

Устойчивость к воспламенению – **4** (максимальная)

Устойчивость при контакте с повышенными температурами – **1**

Устойчивость к конвективному теплу – **Х**


Устойчивость к тепловому излучению – **Х**

Устойчивость к небольшим количествам брызг расплавленного металла – **4** (максимальная)

Устойчивость к большому выбросу расплавленного металла – **Х**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устойчивость к воздействию контактного тепла до +100°C



Материал кистевой части - козья кожа: гибкость, ловкость и очень хорошая механическая прочность