**VE702GR ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**

 ****

**Цвет:** серый

**Размер:** 06/07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию. Высокая устойчивость к разрывам.

**Основа:** 100% полиамид. Размер стежка 13.

**Покрытие:** полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **4 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Высокая чувствительность – Хорошая воздухопроницаемость

эффект «второй кожи»

  

Подходят для точных работ Перчатки можно использовать после стирки

  