**BALBI 2 НАБОР: КРЕПЛЕНИЕ VISOR-H И ЩИТОК VISORPC**



**Цвет:** желтый

**Размер:** 39х20 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Набор, состоящий из крепления VISOR-H и щитка VISORPC.

VISORPC. Лицевой щиток из литого прозрачного поликарбоната. Размер – 39х20 см. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам.

VISOR-H. Крепление для защитных щитков с регулируемым оголовьем. Защита лобной части. Регулировка по обхвату головы (от 53 до 63 см) с помощью системы затяжения ROTOR.

Вес – 260 гр.

EN 166: **1 BТ/3 BT**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ