**PICO 2 НАБОР: КРЕПЛЕНИЕ VISOR-H И ЩИТОК VISORG**

 

**Цвет:** желтый/черный

**Размер:** 39х20 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Набор, состоящий из крепления VISOR-H и щитка VISORG.

VISORG. Лицевой щиток из стальной сетки с пластиковой оправой. Размер – 39х20 см. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с).

VISOR-H. Крепление для защитных щитков с регулируемым оголовьем. Защита лобной части. Регулировка по обхвату головы (от 53 до 63 см) с помощью инновационной системы затяжения ROTOR.

Вес – 264 гр.

EN 1731: **F/F**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ