**VISORPC MINI ЩИТОК-ЭКРАН ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**



**Цвет:** прозрачный

**Размер:** 36х17 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лицевой щиток из литого прозрачного поликарбоната с пластиковой оправой. Размер – 36х17 см. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Применяется с держателями VISOR-HOLD MINI и VISOR-H. В комлекте – 2 щитка-экрана.

Вес – 84 гр.

EN 166: **1 BТ**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ