**SAJAMA ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ - НЕПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**



**Цвет:** линзы – прозрачные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией. Материал линз – прозрачный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Стойкость к запотеванию (N). Защита поверхности от повреждений, вызванных мелкими частицами - защита от царапин (K). Защита от капель и брызг жидкостей. Защита от механических частиц более 5 микрон. Мягкая оправа из TPE. Эластичная наголовная лента с регулировкой длины из химически стойкого неопрена.

Вес – 92 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гибкая оправа из TPE для большего комфорта при длительном использовании

