**THEMIS VV792 ESD (THEMIS VV792) АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый

**Размер:** 06/07/08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки антистатические трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Перчатки минимизируют вероятность возникновения электростатического разряда, являются противоскользящими и не оставляют отпечатков.

**Основа:** полиамид с медной нитью. Размер стежка 15.

**Покрытие:** 100% полиуретан. Покрытие частичное: кончики пальцев

EN16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | < 1 x 10⁵ | Vertical resistance in ohms (Ω) according to EN1149-2:1997 |