**GALERAS SMOKE ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ - НЕПРЯМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**



**Цвет:** линзы – затемненные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией. Материал линз – поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Мягкая оправа из ПВХ и нейлона. Защита от капель и брызг жидкостей. Защита от механических частиц более 5 микрон. Широкий угол обзора, антибликовый эффект. Эластичная наголовная лента с регулировкой длины. Могут использоваться с корригирующими очками и респираторами.

Вес – 104 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Эластичная лента с наклоном для лучшего крепления на голове

