**QUARTZ I ЗАЩИТНАЯ КАСКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА**





**Цвет:** белый, синий, желтый

**Размер:** от 53 см до 63 см

***СПЕЦИФИКАЦИЯ***

Защитная каска с регулируемой вентиляцией из полипропилена (PP) высокой плотности, устойчивая к УФ-лучам. Внутренняя оснастка из полиэтилена с 8 - точечным креплением. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья. Карманы для крепления очков, наушников, щитков. Ручная регулировка по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи крепления скользящего типа. 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая.

Температурный диапазон применения касок от - 10°C до + 50°C.

Вес каски – 346 гр.

***ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***

Каска с регулируемой вентиляцией



Возможность крепления к каске других средств защиты