**VENICUT44G3 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, разрывам. Высокая устойчивость к проколам, порезам. В упаковку входит 3 пары.

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно ECONOCUT®. Размер стежка 13.

**Покрытие:** полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны.

Технические характеристики EN388: **4 4 4 3**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **4** (высокая)

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **3** (высокая)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Недорогой тип волокна материала основы - доступная цена

В упаковке – 3 пары

