**THEMIS VV792 АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый

**Размер:** 06/07/08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки антистатические трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Перчатки минимизируют вероятность возникновения электростатического разряда, являются противоскользящими и не оставляют отпечатков. Высокая устойчивость к разрывам.

**Основа:** полиамид с медной нитью. Размер стежка 15.

**Покрытие:** 100% полиуретан. Покрытие частичное: кончики пальцев

Технические характеристики EN388: **1 1 3 Х**

Устойчивость к истиранию – **1**

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **Х**

Технические характеристики EN 1149-2:1997

Электростатические характеристики: Вертикальное сопротивление (≤1,0x10⁵Ω)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Волокно с медной нитью предотвращает возникновение электростатического заряда



Подходят для точных работ

 

Тактильность



Не содержат диметилформамид



Хороший воздухообмен

