**VE726 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый/черный

**Размер:** 07/08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с комбинированным покрытием. Высокая устойчивость к истиранию, разрывам. Устойчивость к воздействию масел.

**Основа:** 100% полиамид/spandex. Размер стежка 15.

**Покрытие:** нитрил и полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной

 стороны.

Технические характеристики EN388: **3 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комбинированное покрытие как защищает от воздействия масла так и обеспечивает удобство в работе

Перчатки можно использовать после стирки Хорошая воздухопроницаемость

  

Размер стежка 15 - эффект «второй кожи» Подходят для точных работ

  