**VE727 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с комбинированным покрытием. Высокая устойчивость к истиранию, разрывам. Устойчивость к воздействию масел.

**Основа:** 100% полиамид/Spandex. Размер стежка 15.

**Покрытие:** нитрил и полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной

 стороны. Дополнительное точечное нитриловое покрытие на ладонной части.

Технические характеристики EN388: **3 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комбинированное покрытие как защищает от воздействия масла так и обеспечивает удобство в работе

 Точечное покрытие обеспечивает отличный захват предметов и препятствует скольжению

 

Перчатки можно использовать после стирки Хорошая воздухопроницаемость

  

Размер стежка 15 – эффект «второй кожи» Подходят для точных работ

  