**VULCAIN VV728 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ДВОЙНЫМ НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** флуоресцентный желтый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с двойным нитриловым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию. Хорошая устойчивость к разрывам.

**Основа:** 100% полиэстер. Размер стежка 13.

**Покрытие:** двойное **-** вспененный нитрилповерх гладкого нитрила. Покрытие частичное: на

ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **4 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**


Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Очень мягкое покрытие обеспечивает отличный Размер стежка 13 – легкость и высокая

захват и максимальную устойчивость к истиранию чувствительность пальцев рук


 

Высокая чувствительность – Яркий цвет обеспечивает хорошую

эффект «второй кожи» видимость перчаток

Подходят для точных работ Перчатки можно использовать после стирки

Двойное нитриловое покрытие для работы в нефтяной среде:

- первый слой гладкого нитрила защищает от проницаемости масла

- второй слой из вспененного нитрила обеспечивает хороший захват

