**EOS VV900 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТНЫМИ НАКЛАДКАМИ**



**Цвет:** желтый/серый/черный

**Размер:** 08/09/10/11/12

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трикотажные перчатки с защитными накладками. Манжета длиной 8 см из неопрена с регулировкой объема при помощи контактной ленты. Дополнительные гибкие рельефные накладки из неопрена на тыльной стороне перчатки и пальцах. Дополнительные защитные накладки из ПВХ с точечным покрытием: между большим и указательными пальцами и на ладонной части. Перчатки прошиты кевларовыми нитками. Максимальная устойчивость к истиранию; высокая устойчивость к порезам, разрывам. Устойчивость к ударному воздействию в области запястья.

**Основа:** тыльная сторона - полиэстер с напылением полиуретана;

ладонная часть - полиамид/полиуретан, с точечным ПВХ покрытием

Технические характеристики EN388: **4 2 3 3**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)


Устойчивость к порезам бритвой – **2**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **3** (высокая)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Двойная толщина полиамида/полиуретана и ПВХ с точечным покрытием на ладони для защиты от скольжения

Гибкие дополнительный накладки для лучшей защиты от ударов и защемления

Дополнительная накладка между большим и указательным пальцем, а также на ладонной части



Перчатки прошиты кевларовыми нитками

Удлиненная манжета с удобной регулировкой