**CHEMSAFE PLUS VV836 ПЕРЧАТКИ С ДВОЙНЫМ ПВХ/НИТРИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

 

**Цвет:** синий/черный

**Размер:** 09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки ПВХ/нитрильные (двойной слой) на полиамидной основе. Вспененное ПВХ/нитрильное покрытие на ладони и пальцах. Длина перчатки – 30 см. Толщина перчатки – 1,0 мм, на ладони и пальцах – 1.3 мм. Водонепроницаемость и воздухонепроницаемость. Высокая устойчивость к истиранию. Устойчивость к воздействию масел.

**Основа:** 100% полиамид

**Покрытие:** двойной ПВХ/нитрил. Покрытие полное, на ладони и пальцах - вспененный

ПВХ/нитрил.

Технические характеристики EN388: **3 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **3**

Устойчивость к порезам бритвой – **1**

Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рельефная структура покрытия на ладони обеспечивает отличный захват

 

Тройное покрытие обеспечивает высокую устойчивость к истиранию