
**CHEMSAFE VV835 ПЕРЧАТКИ С ДВОЙНЫМ НИТРИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

**Цвет:** зеленый

**Размер:** 08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки нитриловые (двойной слой) на полиамидной основе. Вспененное нитриловое покрытие на ладони и пальцах. Прямая манжета. Длина перчатки – 35 см. Толщина перчатки – 1.15 мм, на ладони и пальцах – 1.3 мм. Высокая устойчивость к истиранию. Устойчивость к воздействию масел.

**Основа:** 100% полиамид

**Покрытие:** двойнойнитрил. Покрытие полное, на ладони и пальцах - вспененный нитрил.

Технические характеристики EN388: **4 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам бритвой – **1**

Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рельефная структура покрытия на ладони обеспечивает отличный захват

Тройное покрытие обеспечивает высокую устойчивость к истиранию

