**XR502 S3 SRC ПОЛУБОТИНКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ НУБУКА И НЕЙЛОНА**



**Цвет:** черный

**Размер:** 39/40/41/42/43/44/45/ 46/47

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полуботинки комбинированные из нубука и нейлона. Влагонепроницаемые. Композитный защитный подносок. Клеевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная, передняя часть с резиновым рантом, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.

**Верх:** комбинированный – нубук и нейлоновая сетка

**Подкладка:** полиамид

**Подошва:** двухслойная – полиуретан и нитриловый каучук

**Стелька:** полиамид на EVA

Вес – 590 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подошва из полиуретана и каучука – гибкая, с рельефным рисунком для устойчивости и сцепления на наклонных и скользких поверхностях



Подошва композитная с защитой от прокалывания, очень гибкая



Композитный подносок (непроводящий материал) – легче, чем металл



В обуви не содержится ни одной металлической детали



Амортизатор PANOSHOCK® – меньше усталости, больше комфорта

