**HAR23GIL2 ПРИВЯЗЬ С ЖИЛЕТОМ С СИСТЕМОЙ "RIPLIGHT SYSTEM II®" - 3 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ**



**Цвет:** черно-оранжевый

**Размер:** S/M/L, XL/XXL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Привязь c интегрированным (несъемным) рабочим жилетом с 3 точками крепления для защиты от падений (спинная, правая грудная, левая грудная). Привязь с удлиняемой системой "Riplight System II ®", с грудной лямкой. Материал ремней – полиэстер. Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2 пряжек на плечевых лямках и пряжки на грудной лямке. Индикатор падения. Испытан на 150 кг. Жилет с застегиванием на молнию. Материал жилета: верх - 100% полиэстер; сетчатая подкладка – 100% полиэстер. 4 кармана, в том числе – 1 для телефона.

Вес – 1,8 кг

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Удлиняемая пантенованная система "Riplight System II ®" – "расширяемая волна"



Индикатор падения

