**KILIMANDJARO CLEAR ОЧКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО ПОЛИКАРБОНАТА**



**Цвет:** линзы – прозрачные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Открытые очки с боковой защитой. Материал линз – монолитный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Регулируемые по длине дужки из нейлона. Отверстия на кончиках дужек для шнурка.

Вес – 32 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регулируемые по длине дужки из нейлона