**MILO SMOKE ОЧКИ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИНЗАМИ**



**Цвет:** линзы – затемненные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Открытые очки с боковой защитой. Материал линз – монолитный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Ультра легкие и ультра гибкие, оправа выполнена без металлических деталей. Дужки и встроенное переносье из ПВХ. Отверстия на кончиках дужек для шнурка.

Вес – 18 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультра легкие и ультра гибкие, оправа выполнена без металлических деталей – очень удобны при длительном ношении