**VULCANO2 PLUS CLEAR ОЧКИ С ОДИНАРНЫМИ ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИНЗАМИ**



**Цвет:** линзы – прозрачные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Открытые защитные очки с боковой защитой. Материал линз – монолитный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Стойкость к запотеванию. Защита поверхности от повреждений, вызванных мелкими частицами (защита от царапин). Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием. Встроенное переносье.

Вес – 26 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона и встроенное переносье из термоэластопласта обеспечивают комфортное ношение очков

Цвет линз - прозрачный - обеспечивает передачу цвета без искажений

Очки не запотевают и не царапаются.