**VENICUT42GN ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый

**Размер:** 07/08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с удлиненной эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Длина манжеты 10 см. Дополнительная накладка между большим и указательным пальцами. Максимальная устойчивость к истиранию, разрывам. Высокая устойчивость к проколам, порезам.

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно SOFTnocut®. Размер стежка 13.

**Покрытие:** полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **4 Х 4 3 С**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **С** (высокая)

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **3** (высокая)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дополнительная накладка между большим и указательным пальцами увеличивает длительность использования



Подходят для точных работ



Хорошая воздухопроницаемость



Удлиненная манжета



Перчатки можно использовать после стирки

