**VENICUT55 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ**



**Цвет:** желтый/серый

**Размер:** 07/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой без покрытия. Максимальная устойчивость к порезам, разрывам; высокая устойчивость к истиранию

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Размер стежка 10.

**Покрытие:** отсутствует

Технические характеристики EN388: **3 5 4 Х**

Устойчивость к истиранию – **3**

Устойчивость к порезам – **5** (максимальная)

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **0**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устойчивость к воздействию контактного тепла до +100°C



Подходят для точных работ



Хорошая воздухопроницаемость



Высокая чувствительность - эффект «второй кожи»



Перчатки можно использовать после стирки

