**EOLIEN HAR35A ПРИВЯЗЬ С ПОЯСОМ - 5 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ**



**Цвет:** черно-оранжевый

**Размер:** S/M/L, XL/XXL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Привязь с поясом. Привязь с 3 точками крепления для защиты от падений (спинная, левая грудная, правая грудная), с грудной лямкой. Материал ремней – полиэстер. Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 автоматических пряжек на ножных лямках, 2 пряжек на плечевых лямках и пряжки на грудной лямке. Индикатор падения. Мягкие подкладки на спине и набедренных лямках. Карман для телефона, крепится на плечевые лямки с помощью контактной ленты. Позиционируемый пояс с термоформованной зоной спины, застегиваемый на широкую контактную ленту. 2 боковые точки крепления. 1 разъемная автоматическая пряжка, при помощи которой регулируется размер пояса. Мягкая подкладка на спине. 4 дополнительные крепежные петли. Возможность поворота на 120°. Испытаны на 150 кг.

Вес – 2,0 кг

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Индикатор падения



Мягкие подкладки на спине и набедренных лямках



Легкооткрываемые автоматические пряжки на ножных лямках и поясе



Возможность поворота на 120°



4 дополнительных петли, встроенных в пояс, для крепления снаряжения и инструмента

