**HO600 КАПЮШОН КИСЛОТОУПОРНЫЙ**



**Цвет:** зеленый

**Размер:** один размер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кислотоупорный герметичный капюшон для защиты от химических воздействий типа PB4, защищающий голову и плечи от воздействия химических аэрозолей. Спаянные швы. Экран. Непрямая вентиляция воздуха с помощью двух клапанов, размещенных в нижних углах экрана. Закреплен на оголовье, которое регулируется с помощью системы зажима на голове ROTOR. Вентиляционные отверстия по бокам капюшона на уровне нижней части лица.

Материал: полиэстер с двухсторонним ПВХ-покрытием, плотность - 380 г/м².