**RIMINI III S1P SRC ПОЛУБОТИНКИ ИЗ ЗАМШИ**





**Цвет:** темно-синий/оранжевый, бежевый/желтый

**Размер:** 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/ 46/47

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полуботинки из замши. Вентиляционные отверстия по бокам обуви. Металлический защитный подносок. Литьевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная, устойчивая к проколам (вшитая стальная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька.

**Верх:** замшевый кожевенный спилок

**Подкладка:** полиамид

**Подошва:** двухслойный полиуретан

**Стелька:** съемная - полиамид на EVA

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подошва из двухслойного полиуретана обеспечивает превосходную гибкость, повторяет форму стопы

