**TW402 S3 SRC БОТИНКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ**

 

**Цвет:** черный

**Размер:** 39/40/41/42/43/44/45/ 46/47/48

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ботинки из натуральной кожи. Влагонепроницаемые. Композитный защитный подносок. Клеевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная с амортизатором Panoshock®, передняя и задняя части с резиновым рантом, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.

**Верх:** гладкая телячья кожа

**Подкладка:** полиамид

**Подошва:** двухслойная – полиуретан и нитриловый каучук

**Стелька:** пенополиуретан, покрытый полиэстером

Вес – 858 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Удобная быстрая шнуровка



Подошва композитная с защитой от прокалывания, очень гибкая



Композитный подносок (непроводящий материал) – легче, чем металл



В обуви не содержится ни одной металлической детали

 

Задняя часть подошвы с резиновым рантом - стабилизация стопы при ходьбе, усиленная защита



Амортизатор PANOSHOCK® – меньше усталости, больше комфорта

 

Съемная стелька из полиуретана, покрытая полиэстером – комфорт и быстрое высыхание

