**VISORG MINI ЩИТОК-ЭКРАН ИЗ СТАЛЬНОЙ СЕТКИ**

 

**Цвет:** черный

**Размер:** 36х17 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лицевой щиток из стальной сетки с пластиковой оправой. Размер – 36х17 см. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (5,1 м/с). Применяется с держателями VISOR HOLD MINI. В комлекте – 2 щитка-экрана.

Вес – 94 гр.

EN 1731: **S**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ