**DIAMOND V UP ЗАЩИТНАЯ КАСКА ИЗ АБС**



**Цвет:** белый, синий, желтый, красный, оранжевый, зеленый

**Размер:** от 53 см до 63 см

***СПЕЦИФИКАЦИЯ***

Защитная каска из термопластика АБС в виде бейсболки с козырьком. Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Комплектуется 4-х точечным подбородочным ремнем. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья. Карманы для крепления очков, наушников, щитков. Регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи системы затяжения ROTOR®. 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая. Защита против бокового сжатия. Стойкость к брызгам расплавленного металла. Защита против случайного кратковременного контакта с электрическим проводником под напряжением 440 В переменного тока. Светоотражающая полоса сверху и по периметру каски.

Температурный диапазон применения касок от - 50°C до + 50°C.

Вес каски – 412 гр.

***ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***

Флуоресцентные цвета и серебряные светоотражающие полосы для лучшей видимости 

Запатентованная система ROTOR® для простоты регулировки охвата головы



Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления

  