**GRANITE WIND ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ЗАЩИТНАЯ КАСКА ИЗ AБС- ГОРНЫЙ СТИЛЬ**





**Цвет:** белый, желтый, синий, оранжевый, красный

**Размер:** от 53 см до 63 см

***СПЕЦИФИКАЦИЯ***

Защитная каска из термопластика АБС с вентиляцией. Стиль горной каски - без козырька. Компактная, легкая. Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Термоформованная вставка для впитывания пота. Регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи системы затяжения ROTOR®. Защита против бокового сжатия. Комплектуется 3-х точечным подбородочным ремнем. Карманы для крепления очков, наушников, щитков.

Температурный диапазон применения касок от - 20°C до + 50°C.

Вес каски – 355 гр.

***ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***

Специальная система боковых пластинок для лучшей защиты от брызг и оптимизированная площадь вентиляции



Запатентованная система ROTOR® для простоты регулировки охвата головы



Съемный подбородочный ремень с 3-мя точками крепления



Термоформованная вставка для впитывания пота

 

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления

 

Отсутствие козырька улучшает обзор по вертикали

