**VENICUTD08 (VENICUT58) ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый

**Размер:** 06/07/08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с полиуретановым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, разрывам, порезам. Высокая устойчивость к проколам. В упаковку входит 3 пары.

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно ECONOCUT®. Размер стежка 13.

**Покрытие:** полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны.

Технические характеристики EN388: **4 X 4 2 D**

Артикулы: VECUTD08GRG306, VECUTD08GRG307, VECUTD08GRG308, VECUTD08GRG309,

 VECUTD08GRG310, VECUTD08GRG311

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Недорогой тип волокна материала основы - доступная цена

В упаковке – 3 пары

