**VENICUTC05 (VENICUT55) ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ**



**Цвет:** желтый/серый

**Размер:** 07/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой без покрытия. Максимальная устойчивость к порезам, разрывам; высокая устойчивость к истиранию. Устойчивость к воздействию контактного тепла до +100°C

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно HEATnocut®. Размер стежка 10.

**Покрытие:** отсутствует

Технические характеристики EN388: **3 X 4 Х C**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устойчивость к воздействию контактного тепла до +100°C



Подходят для точных работ



Хорошая воздухопроницаемость



Высокая чувствительность - эффект «второй кожи»

