**FUEGO ОЧКИ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИНЗАМИ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ КАСОК**



**Цвет:** линзы – прозрачные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Очки для использования с защитной каской, с боковой защитой. Материал линз – монолитный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Линза с большим охватом для максимальной защиты. Система складывания под козырек каски. Подходят для всех касок Дельта Плюс.

Вес – 34 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регулируемые дужки для лучшего размещения на каске



Очень практичные - в случае неприменения, очки складываются внутри корпуса каски