**RUIZ 1 ACETATE ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ ИЗ АЦЕТАТА С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ**



**Цвет:** линзы – прозрачные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией (4 вентиляционных отверстия). Материал линз – ацетат. Ацетатные линзы обеспечивают повышенную химическую стойкость. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Мягкая оправа из ПВХ. Защита от капель и брызг жидкостей. Эластичная наголовная лента с регулировкой длины.

Вес – 86 гр.