**BARRIER PLATE 2 СМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**



**Цвет:** прозрачный

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний дополнительный сменный защитный экран из поликарбоната для маски сварщика BARRIER 2. В упаковке – 5 экранов.

Вес – 38 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ