**VENICUT52 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** желтый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с латексным покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, порезам, разрывам.

**Основа:** высококачественное полиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Размер стежка 10.

**Покрытие:** латекс. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **4 5 4 2**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **5** (максимальная)

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **2**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Латексное покрытие рельефной структуры обеспечивает отличный захват, препятствует скольжению



Устойчивость к воздействию контактного тепла до +250°C



Перчатки можно использовать после стирки

