**VENICUT54BL ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ДВОЙНЫМ НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** ярко-синий/черный

**Размер:** 08/09/10/11

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с двойным нитриловым покрытием. Максимальная устойчивость к истиранию, порезам, разрывам, проколам.

**Основа:** Полимерная ткань высокой эффективности DELTAnocut®+. Размер стежка 13.

**Покрытие:** Двойное нитриловое. Первый слой – покрыта вся перчатка, второй слой – частичное

 покрытие: на ладоннойчасти и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388:2016: **4 Х 4 4 D**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам лезвием - **D**

Устойчивость к разрывам – **4** (максимальная)

Устойчивость к проколам – **4** (максимальная)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Первый слой покрытия - гладкий нитрил - не пропускает нефтепродукты

Второй слой покрытия - вспененный нитрил - обеспечивает отличное сцепление

Двойное покрытие обеспечивает повышенную защиту пальцев, защиту от масел, прочность и долгий срок службы перчатки

 

Перчатки можно использовать после стирки

