**ORPHEE VV810 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** желто-черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные с полиуретановым покрытием с эластичной манжетой 8 см. Высокая устойчивость к истиранию, разрывам. В полиуретановом покрытии отсутствует растворитель. Подходит для пищевой промышленности.

**Основа:** 100% полиамид. Размер стежка 13.

**Покрытие:** 100% полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **3 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не содержит диметилформамид, силикон



Инновационное решение при нанесении покрытия - замена растворителя водой для обеспечения хорошего прилипания между полиуретаном и основой



Перчатки можно использовать после стирки

