**VE630 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** серый/черный

**Размер:** 07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с латексным покрытием. Высокая устойчивость к истиранию.

**Основа:** 100% полиэстер. Размер стежка 13.

**Покрытие:** латекс. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны

Технические характеристики EN388: **3 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Покрытие рельефной структуры обеспечивает отличный захват

 