**PETRO VE766 ПЕРЧАТКИ ПВХ НА ТРИКОТАЖНОЙ ОСНОВЕ**



**Цвет:** синий

**Размер:** 8, 9, 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной основе «джерси». Длина – 62 см, удлиненный нарукавник из ПВХ. Толщина: 1,3 мм. Рельефная поверхность на ладони. Перчатки водонепроницаемые и воздухонепроницаемые. Высокая устойчивость к истиранию. Устойчивость к воздействию масляных, химических средств и нефтепродуктам.

**Основа:** 100% хлопчатобумажная трикотажная основа «джерси», размер стежка 13

**Покрытие:** 100% ПВХ

Технические характеристики EN388: **4 1 2 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **2**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Покрытие ПВХ - отличная устойчивость к истиранию, стойкость к масляным, химическим средствам и нефтепродуктам



Водонепроницаемость



Рельефная структура покрытия на ладони обеспечивает отличный захват



Удлиненный нарукавник – полная защита предплечья