**AURIBEAU3 S1P SRC БОТИНКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ ЗАМШИ И НЕЙЛОНА**



**Цвет:** зеленый/черный

**Размер:** 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/ 46/47

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ботинки комбинированные из замшевого кожевенного спилка и нейлона. Композитный защитный подносок. Литьевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.

**Верх:** комбинированный- замшевый кожевенный спилок и сетка из нейлона

**Подкладка:** полиэстер

**Подошва:** двухслойный полиуретан

**Стелька:** полиамид на EVA

Вес – 640 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рельефный рисунок подошвы с шипами для оптимального сцепления на поверхностях всех видов, трехступенчатое поперечное сцепление



Подошва композитная с защитой от прокалывания, очень гибкая



Композитный подносок (непроводящий материал) – легче, чем металл



В обуви не содержится ни одной металлической детали

 