**PROTON S1P SRC БОТИНКИ ИЗ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ**



**Цвет:** черный

**Размер:** 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/ 46/47

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ботинки из пигментированного кожевенного спилка. Композитный защитный подносок. Литьевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.

**Верх:** пигментированный кожевенный спилок

**Подкладка:** полиамид

**Подошва:** двухслойный полиуретан

**Стелька:** полиамид на EVA

Вес – 610 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рельефный рисунок подошвы с шипами для оптимального сцепления на поверхностях всех видов, трехступенчатое поперечное сцепление




Подошва композитная с защитой от прокалывания, очень гибкая



Композитный подносок (непроводящий материал) – легче, чем металл



В обуви не содержится ни одной металлической детали

Быстрая шнуровка

